**Załącznik nr 5 do SWZ**

.................................................... ......................................................

.................................................... */miejscowość i data/*

....................................................

*/Nazwa i adres Wykonawcy/*

 **Spółdzielnia Socjalna**

 **„starachowiczanka”**

 **UL. RADOMSKA 21**

 **27-200 sTARACHOWICE**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa [zł netto] | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa [zł brutto] | Wartość [zł netto] | Wartość [zł brutto] |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=6+VAT* | *9=5x6* | *10=5x8* |
| 1 | Ciągnik rolniczy | * Rok produkcji od 2015 r.
* Udokumentowany przebieg do 1400 motogodzin
* Pojazd po dużym przeglądzie
* Moc od 100-110 koni mechanicznych
* Rozstaw osi min 2,55 metra
* Pojemność silnika min. 4500 cm3
* Przekładnia min. 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu
* Przedni podnośnik ( TUZ) kat. 2
* Kabina klimatyzowana
* Konstrukcja pełnoramowa
* Hydraulika o wydatku min. 80l/minutę
* Masa ciągnika min. 5 ton
* Instalacja pneumatyczna do przyczep.
 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowacz czołowy | * udźwig min. 1600 kilogramów
* Wysokość podnoszenia min. 3,6 metra
* Sterowanie za pomocą dżojstika
* Zabudowane przewody wewnątrz profili ładowacza
 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kosiarka wysięgnikowa | * Zasięg roboczy min. 4,80m
* Rotor tnący o szer. min. 100 cm
* Pozycja pływająca rotora
* Pojemność zbiornika oleju min. 135 litrów
* Masa kosiarki min. 1000 kg
* Kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny
* Napęd od wałka WOM 540 obr/min
* Głowica kosząca wyposażona w noże typu Y
* Ramię kosiarki częściowo wysunięte do przodu pozwalające na łatwiejszą obserwację pracy kosiarki,
* Sterowanie za pomocą dżojstika z funkcją sterowania niskociśnieniowego
* Zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej : gumowy fartuch i łańcuchy
* Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę ( akumulator gazowy )
* obroty wsteczne rotora
 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] - suma kolumny 9 |  |
|  WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] - suma kolumny 10 |  |